|  |
| --- |
| Шапка_hicold |
|  |  |

**АКЦИЯ «ЗИМА С HICOLD»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GN 11_TN | **Модель** | **GN 11/TN** | **GN 11/BT** | **SN 11/TN** |
| **Внутренний объём, л** | 350 | 350 | 300 |
| **Габариты, мм** | 1390х700х850 | 1390х700х850 | 1390х600х850 |
| **Напряжение питания** | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц |
| **Температурный режим, °С** | -2…+10 | -10…-18 | -2…+10 |
| **Мощность потреб., Вт** | 220 | 220 | 220 |
| **Особенности модели** | 2 распашные двери | 2 распашные двери | 2 распашные двери |
| **Цена, руб.** | **47 192** | **54 320** | **45 880** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GN 111_TN | **Модель** | **GN 111/TN** | **GN 111/BT** | **SN 111/TN** |
| **Внутренний объём, л** | 505 | 505 | 435 |
| **Габариты, мм** | 1835х700х850 | 1835х700х850 | 1835х700х850 |
| **Напряжение питания** | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц |
| **Температурный режим, °С** | -2…+10 | -10…-18 | -2…+10 |
| **Мощность потреб., Вт** | 460 | 460 | 460 |
| **Особенности модели** | 3 распашные двери | 3 распашные двери | 3 распашные двери |
| **Цена, руб.** | **55 920** | **68 440** | **54 160** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GN 1111_TN** | **Модель** | **GN 1111/TN** | **GN 1111/BT** |  |
| **Внутренний объём, л** | 660 | 660 |  |
| **Габариты, мм** | 2280х700х850 | 2280х700х850 |  |
| **Напряжение питания** | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц |  |
| **Температурный режим, °С** | -2…+10 °С | -10…-18 °С |  |
| **Мощность потреб., Вт** | 480 | 480 |  |
| **Особенности модели** | 4 распашные двери | 4 распашные двери |  |
| **Цена, руб.** | **67 872** | **83 192** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GNG 11 HT** | **Модель** | **GNG 11 HT** | **SNG 11 HT** |
| **Внутренний объём, л** | 350 | 300 |
| **Габариты, мм** | 1390х700х850 | 1390х600х850 |
| **Напряжение питания** | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц |
| **Температурный режим, °С** | -2…+10 | -10…-18 °С |
| **Мощность потреб., Вт** | 230 | 230 |
| **Особенности модели** | 2 распашные стеклянные двери | 2 распашные стеклянные двери |
| **Цена, руб.** | **53 200** | **52 400** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GNG 111 HT** | **Модель** | **GNG 111 HT** | **SNG 111 HT** |
| **Внутренний объём, л** | 505 | 435 |
| **Габариты, мм** | 1835х700х850 | 1835х600х850 |
| **Напряжение питания** | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц |
| **Температурный режим, °С** | -2…+10 | -10…-18 |
| **Мощность потреб., Вт** | 470 | 7460 |
| **Особенности модели** | 3 распашные стеклянные двери | 3 распашные стеклянные двери |
| **Цена, руб.** | **63 920** | **630 40** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PZ3 11_GN** | **Модель** | **PZ3-11/GN** | **PZ3-11/SN** |
| **Внутренний объём, л** | 350 | 300 |
| **Габариты, мм** | 1390х700х1050 | 1390х600х1050 |
| **Напряжение питания** | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц |
| **Температурный режим, °С** | +2…+10 | +2…+10 |
| **Мощность потреб., Вт** | 220 | 220 |
| **Особенности модели** | 2 распашные двери | 2 распашные двери |
| **Цена, руб.** | **79 125** | **74 250** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PZ3 111_GN** | **Модель** | **PZ3-111/GN** | **PZ3-111/SN** |
| **Внутренний объём, л** | 505 | 350 |
| **Габариты, мм** | 1835х700х1050 | 1835х600х1050 |
| **Напряжение питания** | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц |
| **Температурный режим, °С** | +2…+10 | +2…+10 |
| **Мощность потреб., Вт** | 460 | 460 |
| **Особенности модели** | 3 распашные двери | 3 распашные двери |
| **Цена, руб.** | **91 650** | **88 275** |

**Опции для холодильных столов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **SN 11** | **GN 11** | **SN 111** | **GN 111** | **GN 1111** |
| **Замена двери на секцию из двух ящиков** | **10 000** |
| **Замена двери на секцию из трёх ящиков** | **10 600** |
| **Столешница без борта** | **0** |
| **Без столешницы** | **-1 600** | **-1 700** | **-2 200** | **-2 300** | **-2 700** |
| **Нержавеющая задняя стенка** | **2 200** | **2 900** | **3 600** |

Цены на указанные опции действительны только для холодильных столов участвующих в акции.

Цены на холодильные столы с прочими опциями определяются по постоянному прайс-листу.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRTO 1835 | **Модель** | **VRTO 2** | **VRTO 2 к PZ3** | **VRTO 4** | **VRTO 4 к PZ3** |
| **Габариты, мм** | 1390х385х248 | 1835х385х248 |
| **Гаcтроёмкости** | 6 х 1/3 GN | 7 х 1/3 GN, 1 х 1/2 GN |
| **Напряжение питания** | 220 В, 50 Гц |
| **Температурный режим, °С** | +2…+7 |
| **Мощность потреб., Вт** | 150 | 310 |
| **Цена, руб.** | **21 990** | **23 330** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vrtu 1835 | **Модель** | **VRTU 2** | **VRTU 2 к PZ3** | **VRTU 4** | **VRTU 4 к PZ3** |
| **Габариты, мм** | 1390х385х279 | 1835х385х279 |
| **Гаcтроёмкости** | 6 х 1/3 GN | 7 х 1/3 GN, 1 х 1/2 GN |
| **Напряжение питания** | 220 В, 50 Гц |
| **Температурный режим, °С** | +2…+7 |
| **Мощность потреб., Вт** | 150 | 310 |
| **Цена, руб.** | **23 600** | **24 900** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRTG 1835 | **Модель** | **VRTG 2** | **VRTG 2 к PZ3** | **VRTG 4** | **VRTG 4 к PZ3** |
| **Габариты, мм** | 1390х385х459 | 1835х385х459 |
| **Гаcтроёмкости** | 6 х 1/3 GN | 7 х 1/3 GN, 1 х 1/2 GN |
| **Напряжение питания** | 220 В, 50 Гц |
| **Температурный режим, °С** | +2…+7 |
| **Мощность потреб., Вт** | 150 | 310 |
| **Цена, руб.** | **28 280** | **30 500** |